[*]
[*] GTKWave Analyzer v3.4.0 (w)1999-2022 BSI
[*] Wed Jun  8 15:39:53 2022
[*]
[dumpfile] "/media/wtf/WD_USBC_4T/projects/toy-sram/rtl/sim/coco/test_ra_sdr_32x32.fst"
[dumpfile_mtime] "Wed Jun  8 15:03:44 2022"
[dumpfile_size] 4425
[savefile] "/media/wtf/WD_USBC_4T/projects/toy-sram/rtl/sim/coco/wtf_test_ra_sdr_32x32.gtkw"
[timestart] 19240
[size] 2088 1240
[pos] 218 58
*-12.000000 30000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
[treeopen] test_ra_sdr_32x32.
[treeopen] test_ra_sdr_32x32.ra.
[treeopen] test_ra_sdr_32x32.ra.array0.
[sst_width] 282
[signals_width] 312
[sst_expanded] 1
[sst_vpaned_height] 370
@28
test_ra_sdr_32x32.clk
@200
-WR 0
@28
test_ra_sdr_32x32.wr_enb_0
@22
test_ra_sdr_32x32.wr_adr_0[0:4]
test_ra_sdr_32x32.wr_dat_0[0:31]
@200
-RD 0
@28
test_ra_sdr_32x32.rd_enb_0
@22
test_ra_sdr_32x32.rd_adr_0[0:4]
test_ra_sdr_32x32.rd_dat_0[0:31]
@200
-RD 1
@28
test_ra_sdr_32x32.rd_enb_1
@22
test_ra_sdr_32x32.rd_adr_1[0:4]
test_ra_sdr_32x32.rd_dat_1[0:31]
@200
-RA
-RA[0]
@22
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.ra[0].q[0:31]
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.ra[1].q[0:31]
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.ra[2].q[0:31]
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.ra[3].q[0:31]
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.ra[4].q[0:31]
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.ra[5].q[0:31]
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.ra[6].q[0:31]
@23
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.ra[7].q[0:31]
@28
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.wr0_a0
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.wr0_a1
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.wr0_a1_a2
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.wr0_a1_na2
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.wr0_a2
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.wr0_a3
test_ra_sdr_32x32.ra.array0.wr0_a4
[pattern_trace] 1
[pattern_trace] 0
